
[Log Entry 0]
Type=0
EntryText=Contrôle de la vitesse

[Log Entry 1]
Type=0
EntryText=Pour contrôler la vitesse de l'U-boot, vous pouvez utiliser le TO vitesse (en bas à droite de l'interface, le TO le plus à à gauche). Vous pouvez cliquer n'importe où à l'intérieur du cadran. Le chef machine ajustera automatiquement la vitesse des moteurs en fonction de votre sélection.

[Log Entry 2]
Type=0
EntryText=Sur la partie gauche du TO vous trouverez les différentes allures pour avancer. Sur la droite du TO vous trouverez les différentes allures pour reculer.

[Log Entry 3]
Type=0
EntryText=Dans la partie basse centrale, se trouve la commande stoppez. Vous pouvez utiliser les différents raccourcis pour transmettre les ordres de marche.|Exp. 2  Machine stop|1 Avant très lente|2 Avant lente|3 Avant demie|4 Avant toute|5 PMP|6 Arrière lente|7 Arrière demie|8 Arrière toute|9 Arrière d'urgence

[Log Entry 4]
Type=0
EntryText=Vous pouvez également sélectionner la vitesse du bâtiment en basculant sur le compteur de vitesse (en nœuds). Pour faire apparaître le compteur de vitesse, cliquez sur le bouton sous le TO.

[Log Entry 5]
Type=0
EntryText=Le compteur de vitesse vous permet de commander une vitesse du bâtiment en nœuds. Alors que le TO sélectionne des allures prédéfinies, le compteur de vitesse sélectionne une vitesse choisie.

[Log Entry 6]
Type=0
EntryText=Contrôle de cap

[Log Entry 7]
Type=0
EntryText=Pour contrôler la direction de l'U-boot, vous pouvez utiliser le compas (en bas à droite de l'interface, le TO du milieu). Vous pouvez cliquer à l'intérieur du compas pour donner une nouvelle direction à l'U-boot. Le bâtiment virera au cap ordonné et continuera sa route automatiquement.

[Log Entry 8]
Type=0
EntryText=Vous pouvez également contrôler le cap à l'aide de la barre. Pour afficher le TO de la barre, cliquez sur le bouton sous le compas.

[Log Entry 9]
Type=0
EntryText=Pour utiliser la barre, cliquer n'importe où à l'intérieur du cadran. Le chef machine ajustera automatiquement la barre dans la position que vous aurez sélectionnée. Pour aller droit, la barre doit être à zéro (partie centrale haute - 0 degrés).

[Log Entry 10]
Type=0
EntryText=Vous pouvez utiliser les raccourcis suivants pour contrôler la barre :|accent circonflexe : A gauche toute (à gauche d'urgence))|Dollar : A droite toute (à droite d'urgence)|Exp. 2 : zéro la barre.|Alors que la barre permet de changer le cap vers la droite ou la gauche, le compas ordonnera un cap donné puis l'U-boot continuera sa route.

[Log Entry 11]
Type=0
EntryText=Contrôle de la profondeur

[Log Entry 12]
Type=0
EntryText=Pour contrôler la profondeur de votre U-Boot vous pouvez utiliser le TO (en bas en à droite, le cadran le plus à droite).

[Log Entry 13]
Type=0
EntryText=Vous pouvez cliquez n'importe où sur le cadran. Le chef machine amènera l'U-Boot à la profondeur sélectionnée.

[Log Entry 14]
Type=0
EntryText=Utilisez le cadran faible profondeur jusqu'à 25 m. Chaque graduation correspond à 1 m. Vous pouvez utiliser les raccourcis suivants pour utiliser des profondeurs prédéfinies:|S Surface|Q Maintenir la profondeur actuelle|D Plonger|P Pronfondeur périscopique|M Profondeur schnorchel|E Surface d'urgence (expulse les ballasts)|C Plongée d'urgence

[Log Entry 15]
Type=0
EntryText=Vous pouvez également utiliser le cadran grandes profondeurs. Vous pouvez le sélectionner en cliquant sur le bouton, sous le cadran.

[Log Entry 16]
Type=0
EntryText=En utilisant ce compteur vous pourrez naviguer à la profondeur maximale testée par l'U-boot (en fonction du type d'U-Boot). Chaque graduation représente 10 m.

[Log Entry 17]
Type=0
EntryText=L'un vous permet une navigation précise en faible profondeur, alors que l'autre permet de plonger aux limites de résistance de l'U-Boot.


[PageImg]
Nb=8
Mat0=
Crop0=
Mat1=
Crop1=
Mat2=
Crop2=
Mat3=
Crop3=
Mat4=
Crop4=
Mat5=
Crop5=
Mat6=
Crop6=
Mat7=
Crop7=

